# 7. melléklet

# ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Munkát elrendelő szervezeti egység megnevezése: ......................................

**A munkavégzés helye**: .....................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A munkavégzés ideje**: | év | hónap | nap | órától |
|  | év | hónap | nap | óráig |

**A munkát végzők** neve(i): .....................................................................................................

beosztása: ..................................................................................................... Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma\*:

Az engedélyezett tevékenység leírása: ..................................................................................

..................................................................................................................................................

A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzandó)?

**NEM**

**IGEN, a felügyeletet biztosító személy (ek)** neve, beosztása, feladata: ................................. …

.................................................................................................................................................. …

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírás szerint, valamint
a ……. év …..……….… hónap …....napon megtartott helyszíni felmérés alapján a nyomtatvány részét képező általános, és az alábbi eseti előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

A biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során .... méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

Az éghető anyagokat eltávolítani

Gyúlékony padozat védelméről gondoskodni

Az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni

A szinteken az áttöréseket leellenőrizni

A fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni

A munkaterületet tűzálló paravánnal lekeríteni

A fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni

Alaptevékenység korlátozása

A tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben

A munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

\*Abban az esetben, ha a tevékenység végzéséhez szükséges a szakvizsga. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak a Szabályzat 16.§. (2) bekezdésében találhatóak.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé

A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és ...... óra múlva

A munkavégzés helyén az alábbi **tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket** kell készenlétbe helyezni:

..................................................................................................................................................

..................................... ...... év ............................ hónap ........ nap

................................................... munkát elrendelő aláírása

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi –a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.)

..................................................................................................................................................

..................................... ...... év ............................ hónap ........ nap

...................................................

a létesítmény vezetője, megbízottja

A feltételekben felsorolt előírásokat **tudomásul veszem** és azok betartásáért büntetőjogilag

**felelősséget vállalok**:

........................................................ ................................................... munkát végző aláírása munkát végző aláírása

**ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI**

1. A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz-vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. A hegesztőnek és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
3. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor:
	1. hősugárzás ellen az éghető anyagot nem éghető, jó hőszigetelő anyaggal kell elhatárolni, letakarni,
	2. izzó anyagok szétszóródásakor az éghető anyagok pl. vizes ponyvával való letakarása, a veszélyeztetett környezet vízzel való fellocsolása, stb. lehet egy-egy megoldás.
4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben dolgozó személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.
5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl.: izzó parázs, felmelegedett anyag stb.).
6. Ellenőrzés esetén a tevékenység feltételeit meghatározó iratokat be kell mutatni.
7. Ha a tevékenység körzetében födémáttörés van, úgy a nyílásokat le kell fedni és az alsó – esetlegesen felső – szintet át kell vizsgálni, hogy nincs-e tüzet okozható körülmény. A munka befejezésekor a szinteket át kell vizsgálni.
8. A hegesztéshez használt palackokat úgy kell elhelyezni, hogy az áramkör részévé ne válhassanak. Fűtőtestektől, a hegesztés és lángvágás, stb. helyétől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok ne melegedhessenek fel.
9. Magasban végzett, vagy amennyiben a tevékenység szintje alatt helyiség van, ebben az esetben a tűzveszélyes tevékenységnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 5 méter sugarú körzetben meg kell nedvesíteni, vagy egyéb, hasonló eljárással a területet veszélyteleníteni kell. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetéket az alsó szinten le kell zárni.

# 8. melléklet

# A SZABADBAN TÖRTÉNŐ SÜTÉS, FŐZÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

Általános előírások

1. A szabadban történő sütés, főzés alkalmi tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezáltal a 7. mellékletben szereplő engedély kiadása kötelező minden esetben.
2. A kitöltött engedély a helyszínen hozzáférhető kell, hogy legyen.
3. Az Egyetemi épület, létesítmény területén végzett tűzveszélyes tevékenység végzésekor figyelembe kell venni az épület Kiegészítő Tűzvédelmi Utasításában foglaltakat, melynek betartása kötelező.

Gázpalackkal, gázzsámollyal történő sütés, főzés előírásai

1. Olyan palackot, amelyeken égési nyomok, éles bemetszésű sérülések vagy horpadások láthatóak, nem szabad használni.
2. A tele és üres palackokat lezárt szeleppel és szelepvédővel kell tárolni, valamint szállítani.
3. Csak olyan felszerelést szabad használni, amely alkalmas az adott gáz kezelésére, az előre meghatározott nyomáson és hőmérsékleten.
4. A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell, hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C fölé.
5. A palackokat nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, vagy ezekkel szennyezett ruhában kezelni, illetve ilyen anyaggal tisztítani.
6. A gáz elvétele a gázpalackból csak megfelelő nyomáscsökkentővel történhet. A nyomáscsökkentő csatlakoztatásakor ügyelni kell a tömítések sértetlenségére.
7. A gázpalackokat tilos másik gázpalackból újratölteni és védeni kell a gáz visszaáramlásától.
8. A gázpalackon található jelzéseket (beütések, címkék) nem szabad megrongálni, megváltoztatni vagy eltávolítani.
9. Hibás, megrongálódott palackokat nem szabad használni. Ilyen esetben a palackot egyértelműen meg kell jelölni, és a gázszolgáltató céggel haladéktalanul egyeztetni kell a további lépéseket.
10. A palackok vagy palackköteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep rendeltetésszerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.
11. Gázpalackok felhasználása csak a gyártó, forgalmazó, üzembe helyező előírásainak megfelelően történhet.
12. A gázpalack csatlakozásának gáz tömörnek kell lenni

Szilárd fűtőanyaggal történő sütés, főzés előírásai

1. a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani az éghető anyagoktól
2. nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut
3. a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt