**BESZÁLLÁSI ENGEDÉLY**

Sorszám: /20

Munkahely megnevezése és címe:

Alulírott vezető engedélyezi

-ba (beszállással történő munkavégzés pontos helyszín megnevezése) történő beszállást -n (dátum) órától perctől  
 -n (dátum) órától percig – a munka befejezéséig.

ELVÉGZENDŐ FELADAT:

megszemlélés – tisztítás – karbantartás – karbantartás hegesztéssel – változtatások – használatra előkészítés – szétszerelés:

A feladat végrehajtására kidolgozott utasítás száma:

Az irányításra és ellenőrzésre kijelölt vezető neve:

Igazoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges ismeretekről oktatásban részesültünk, azokat megértettük.

A MUNKÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓK:

neve: feladata: aláírása:

A FIGYELÉST VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓK:

neve: aláírása:

TISZTÍTÁS:

A berendezést beszállás előtt külső állásról ki kell tisztítani.

* hideg – meleg vízzel átmosni -szer.
* óráig kifőzni -vel -szer.
* óráig kifúvatni gőzzel – préslevegővel – nitrogénnel.

Utána óráig átfúvással szellőztetni.

Beszállás előtt a berendezés kitisztítása nem szükséges.

A beszállás előtt a berendezés kitisztítása nem szükséges.

A beszállás előtti tisztítás a fenti utasításoknak megfelelően megtörtént.

Kelt: -én óra.

a tisztítást vezető aláírása

LEVÁLASZTÁSI MŰVELETEK:

A hajtóművet megindítás ellen biztosítani kell – nincs hajtóműve.

A berendezés feszültségmentesítése, a meghajtott részek mozgás elleni biztosítása az elősírásoknak megfelelően történt, azt ellenőriztem.

Kelt: -én óra.

a leválasztást vezető aláírása

Fűtést ki kell kapcsolni igen – nem, fűtése nincs.

A veszélyes berendezés összeköttetéseit

* a csővezeték szétbontásával
* közbülső csődarab kivételével
* a vezeték vakperemmel való elzárásával igen meg kell szakítani/nem kell megszakítani
* nincs összeköttetése.

LÉGTÉRELEMZÉSI MŰVELETEK:

A berendezés légtérelemzésének eredménye:

Légszennyeződés nincs.

A berendezés szellőztetése szükséges: beszállás közben – benntartózkodás alatt.

Szellőztetés módja: friss levegő átszívásával – befúvással – nem szükséges.

SZÜKSÉGES VÉDŐFELSZERELÉSEK:

A beszálláshoz szükséges légzésvédő készülék vagy túlnyomással működtetett frisslevegős készülék használhatósága kipróbálás után:

A beszálláshoz védőruházat nem szükséges – szükséges:

gumiruha – gumikesztyű – gumicsizma – lánghatás elleni védőruha – szegmentes cipő

egyéb:

……………………………………………………………………………………………….......

TOVÁBBI SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK:

A munka végzése alatt tűzoltásra kiképzett munkavállaló jelenléte szükséges – nem szükséges.

Tűzoltáshoz szükséges felszerelés:

Szabványos villamos világítás, villamos meghajtású szerszámok szükségesek:

kivitelben – nem szükségesek.

Szikramentes szerszámok szükségesek – nem szükségesek.

Hegesztést kell – nem kell végezni.

A munka elvégzéséhez még a következőket kell végrehajtani:

(pl. nyílt lánggal végzett munka esetén a környéket nedves ruhával – deszkával – tűzálló ponyvával védeni) szükséges – nem szükséges.

Festési vagy műanyag, vagy gumi bevonással járó munkához állandó szellőztetés  
szükséges – nem szükséges.

Sugárzási veszélyt jelentő radioaktív technológiai műszerezés hatástalanítása  
szükséges – nem szükséges.

A beszállást vezető irányítja, ő ad közvetlen utasítást a helyszínen a beszállásra. A beszállást végző munkavállalók – vonatkozó előírások szerinti – orvosi vizsgálata megtörtént, továbbá az érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkeznek.

Kelt: -én óra perc.

vezető aláírása

Az engedélyiratot, mint a munkairányításáért és ellenőrzésért felelős vezető átvettem. A beszálláshoz szükséges légzésvédő, túlnyomásos frisslevegős légzésvédő készülék kipróbálása megtörtént, az megfelelő.

Kelt: -én óra perc.

irányító és ellenőrző

vezető aláírása

Az engedélyben megadott utasításokat végrehajtották, a beszálláshoz szükséges felszerelések és védőfelszerelések rendben vannak, azokat ellenőriztem, utasítást adtam a beszállásra.

Kelt: -én óra perc.

irányító és ellenőrző

vezető aláírása

A munka befejeződött, a beszállással adott engedély a továbbiakban érvénytelen.

Kelt: -én óra perc.

irányító és ellenőrző

vezető aláírása

Kelt: -én óra perc.

vezető aláírása